**Załącznik Nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tzw. tablic przystankowych do naklejania rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej (z obowiązującym wzorem tablicy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego).
2. Tablice mają być wykonane z następujących materiałów:
* blachy (grubość 2mm)
* daszki (z blachy 2 mm) o długości 27 cm i 47 cm, o szerokości 6 cm
( zagięcie daszka 4 cm przód i 2 cm tył),
* prowadnice o szerokości 1,5 cm
* pleksa (o grubości 1,5 mm),
* blacha, prowadnice i daszek pomalowane farbą podkładową (antykorozyjną) i wierzchnią farbą (emalią) w kolorze szarym (RAL7015)

2) Tablice z pleksą, prowadnicami i daszkiem muszą być produkowane w następujących wymiarach:

GRUPA ROZMIAROWA I – 150 szt.

* szer. 45 cm x wys. 100 cm + 16 cm
* szer. 45 cm x wys. 80 cm + 16 cm
* szer. 45 cm x wys. 70cm + 16 cm

 GRUPA ROZMIAROWA II – 90 szt.

* szer. 45 cm x wys. 60 cm + 16 cm
* szer. 45 cm x wys. 50 cm + 16 cm
* szer. 45 cm x wys. 40 cm + 16 cm

 GRUPA ROZMIAROWA III – 60 szt.

* szer. 25 cm x wys. 50 cm + 16 cm
* szer. 25 cm x wys. 35 cm + 16 cm

Podane powyżej 16 cm oznacza długość poniżej dolnej prowadnicy na pleksę, dolna ramka
na rozkłady i pleksę musi mieć otwory, zapewniające odpływ wilgoci.

Daszki o szerokości 27 i 47 cm – 30 szt.